25L

# Foamcleaner AC

**Zure schuimreiniger**

**Toepassing:**

**Foamcleaner AC** is een sterk schuimend zuur reinigingsmiddel voor dagelijkse of periodieke reiniging van zwaar bevuilde oppervlakken. Uiterst geschikt voor reiniging in voedingsindustrie, de vlees- en visverwerkende nijverheid en grootkeukens. Verwijdert moeiteloos alle eiwit- en kalkaanslag, roestvlekken, ed. **Foamcleaner AC** kan op de meeste materialen gebruikt worden. Het product is ongeparfumeerd en bevat geen kleurstoffen.

**Gebruiksaanwijzing:**

Eerst grof vuil manueel verwijderen en grondig voorspoelen met water. Inschuimen met schuimtoestel of hogedrukmachine met een concentratie van 2-5% en schuim laten inwerken (NIET laten opdrogen). Alle schuim grondig naspoelen met warm water.

**Eigenschappen:**

**Foamcleaner AC** heeft een uitstekende reinigende werking en een zeer groot oplossend vermogen.

**Foamcleaner AC** is voedingsgeschikt en mag in de voedingssector gebruikt worden, men moet na gebruik steeds goed spoelen met drinkbaar water om eventuele resten te verwijderen.

**Technische gegevens:**

Uitzicht : heldere vloeistof

Reuk : specifiek

Kleur : transparant

Viscositeit mPa.s /20?C : 1

Houdbaarheid : onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking

Soortelijk gewicht /20?C : 1,279

Stabiliteit : vorstvrij bewaren

pH-waarde : 1,4

Wateroplosbaarheid : volledig

Milieu : voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar, wel indien nodig

neutraliseren bij lozing

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste ven de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.